

**ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА FLAMIC SF450B-700**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Технические характеристики**  Тип: настольная  Габариты: 1680х870х540 мм  Габариты со сложенными лентами: 430х870х890 мм  Габариты транспортерной ленты: 450х700 мм  Зазор между раскатывающими валками: 0-35 мм  Скорость ленты на выходе: 30 м/мин  Диаметр валков: 60 мм  Мощность: 0,5 кВт  Напряжение: 380/50 В/Гц  Вес нетто: 103 кг |

*Используется для раскатки перед разделкой, как правило, заранее приобретаемых пластов слоеного теста, а также для раскатки тестовых заготовок для пиццы.*

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**



- Окрашенный корпус (из нержавеющей стали – по запросу)

- Защитная решетка в соответствии с требованиями CE

- Точная регулировка толщины раскатываемого пласта теста при помощи градуированной шкалы

- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе

- Регулируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста

- Транспортерные ленты можно поднять, если машина не используется для экономии пространства в помещении

- Реверсивные транспортерные ленты управляемые джойстиком

- Скорость транспортной ленты фиксированная

- Подставка (опция)