

**ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА FLAMIC SF450B-700**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Технические характеристики** Тип: настольнаяГабариты: 1680х870х540 ммГабариты со сложенными лентами: 430х870х890 ммГабариты транспортерной ленты: 450х700 ммЗазор между раскатывающими валками: 0-35 ммСкорость ленты на выходе: 30 м/минДиаметр валков: 60 ммМощность: 0,5 кВтНапряжение: 380/50 В/ГцВес нетто: 103 кг |

*Используется для раскатки перед разделкой, как правило, заранее приобретаемых пластов слоеного теста, а также для раскатки тестовых заготовок для пиццы.*

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**



- Окрашенный корпус (из нержавеющей стали – по запросу)

- Защитная решетка в соответствии с требованиями CE

- Точная регулировка толщины раскатываемого пласта теста при помощи градуированной шкалы

- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе

- Регулируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста

- Транспортерные ленты можно поднять, если машина не используется для экономии пространства в помещении

- Реверсивные транспортерные ленты управляемые джойстиком

- Скорость транспортной ленты фиксированная

- Подставка (опция)